ZP.1.2017 Małogoszcz, dnia 23.05.2017 r.

 *Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:*

 Budowę boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowni w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach projektu Kompleksowej i wieloaspektowej poprawy dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz.

 W odpowiedzi na nadesłane zapytania w dniu 23.05.2017 roku w sprawie w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu poniżej podaje pytania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie**

W związku z tym, że w Zamawiający określił minimalne wymagania odnośnie trawy syntetycznej w  SIWZ (p. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA), ale nie wskazał rodzaju wypełnienia jakim ma być zasypana trawa, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza system nawierzchni zasypany granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym, rodzaj i ilość zgodna z badaniem laboratoryjnym na zgodność z wymogami FIFA Quality Concept for Football Turf.

**Odpowiedź**

Należy zastosować wypełnienie zgodnie z pkt II.2.2.2 dokumentacji projektowej „EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym lub szarym”

**Pytanie**

Z przedmiaru robót z poz. od 24 do 28 wynika, iż należy wykonać koryta, wyprofilować i zagęścić podłoże oraz wykonać podbudowy w ilości 82,21 + 124,21 m2, czyli łącznie 206,42 m2. Natomiast w poz. 29 ilość kostki betonowej do wykonania to 82,21 m2. W związku z powyższym prosimy o informację czego dotyczy różnica w obmiarze o wartości 124,21 m2.

**Odpowiedź**

W pozycjach kosztorysowych nr 24 do 29 należy przyjąć obmiar równy 206,42m2

 Burmistrz

 Miasta i Gminy Małogoszcz

 Jan Głogowski